TEHNIČNI OPIS - STOPNIŠČNI VZPENJALEC MODEL STANDARD 
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	NAPRAVA
	stopniščni vzpenjalec

	TIP/MODEL 
	STANDARD 

	UPORABA 
	za prevoz invalidskih vozičkov po stopnišču 

	VGRADNJA 
	ni vgrajen v objekt, pogon s pomočjo baterij 

	NOSILNOST 
	do 130 kg ali 1 oseba z vozičkom 

	NAKLON STOPNIŠČA 
	do 35 stopinj 

	ŠIRINA STOPNIŠČA 
	najmanj 800 mm 

	GLOBINA PODESTA 
	najmanj 1100 mm 

	MASA 
	cca 55 kg 

	AVTONOMIJA
	do 200 m

	HITROST 
	do 6,5 m/min - GOR in do 7,7 m/min - DOL

	BATERIJE IN POLNILEC
	12V-20Ah, polnilec 220V/12V-3A (vse priloženo)

	UPORABA - DODATNI OPIS
	za prevoz invalidnih in onemoglih oseb na invalidskem vozičku na ročni pogon z velikimi zadnjimi kolesi in z možnostjo varnega vpetja vozička na napravo. Stopnice ali stopniščne rame morajo biti ravne (brez zavojev). Robovi stopnic morajo biti čim manj zaobljeni (do R=20 mm). Pomembna je višina prve stopnice (do 180 mm) in kvaliteta stopnic (oprijem gosenic!!). Za uporabo je potrebna obvezna prisotnost spremljevalca, ki je seznanjen in v celoti razume delovanje naprave in njeno uporabnost. 


